**Hướng dẫn sử dụng hệ thống khóa RFID**

1. **Khởi động hệ thống**

* Nhấn nút R. Màn hình sáng đèn khoảng 1s. Nếu loa kêu 2 lần mỗi lần 0.4s.
* Khởi động thành công.

1. **Chế độ cài đặt**

* Có thể vào chế độ cài đặt trong vòng 15s sau khi khởi động hệ thống. Dùng để thêm thẻ chưa đăng ký, xóa thẻ đã đăng ký, xóa hết tất cả thẻ (trừ thẻ master).
* Cách vào chế độ cài đặt: nhấn nút R 2 lần. Nếu loa kêu 3 lần mỗi lần 0.3s.
* Đã vào chế độ cài đặt.
* Thêm hoặc xóa thẻ: quét thẻ master. Nếu đúng thẻ loa kêu 2 lần mỗi lần 0.3s. Nếu sai thẻ loa kêu 1 lần trong 0.3s (tiếp tục cho đến khi đúng). Tiếp tục quét thẻ nếu là **thẻ chưa được thêm (thẻ mới)** loa kêu 1 lần trong 0.5s và thêm thẻ đó, nếu là **thẻ đã đăng ký** **(thẻ cũ)** loa kêu 2 lần mỗi lần 0.5s và xóa thẻ đó.
* Xóa hết: quét thẻ master. Nếu đúng thẻ loa kêu 2 lần mỗi lần 0.3s. Nếu sai thẻ loa kêu 1 lần trong 0.3s (tiếp tục cho đến khi đúng). Nhấn nút R trong 4s loa kêu 3 lần mỗi lần 0.5s và xóa toàn bộ thẻ (trừ master).

**Lưu ý: nếu vào chế động cài đặt mà không làm gì thì sẽ tự kết thúc sau 30s.**

1. **Bật/tắt điều khiển**

* Quét thẻ master hoặc thẻ đã đăng ký (lần 1) để bật.
* Quét thẻ master hoặc thẻ đã đăng ký (lần 2) để tắt, đồng thời tắt hệ thống.

1. **Tắt hệ thống**

* Nhấn nút R khoảng 2s, loa kêu 2 lần mỗi lần 0.4s
* Khi khởi động mà không làm gì hệ thống sẽ cảnh báo người dùng sau 15s loa kêu hồi chuông 5s và sau 30s loa kêu 2 lần mỗi lần 0.4s.
* Khi bật điều khiển mà không làm gì sau 3p, loa kêu 2 lần mỗi lần 0.4s.